**Znak: GNI.271.10.2017 Suchedniów, 19-10-2017 r.**

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY**

**na realizację zadania pn. :**

**"Budowa zbiornika na ścieki sanitarne wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej"**

*Postępowanie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w oparciu o art. 4 pkt 8.*

1. **Zamawiający: Gmina Suchedniów** z siedzibą: ul. Fabryczna 5, 26 – 130 Suchedniów tel. (41) 25 43 250, faks (41) 25 43 090, e-mail: ziksuched@poczta.onet.pl.
2. **Opis przedmiotu zamówienia**
3. Zamówienie obejmuje budowę zbiornika na ścieki sanitarne wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji zewnętrznej. Zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe przeznaczony dla zabudowy na terenach nie posiadających uzbrojenia w sieć kanalizacyjną. Zbiornik należy posadowić na głębokości min. 2,35 m, a warstwa gruntu nad płytą górna powinna mieć min 0,60 m. Doprowadzenie ścieków do zbiornika rurami PCV lub żeliwnymi
o średnicy øw 160 mm. Dostęp do wnętrza zbiornika przez studzienkę włazową z kręgów betonowych ø 80 cm, z włazem żeliwnym ø 60 cm typu lekkiego i stopniami włazowymi stalowymi.

**Podstawowe dane gabarytowe:**

* powierzchnia zabudowy - 11,32 m2,
* kubatura całkowita zbiornika - 12,50 m3,
* pojemność użytkowa zbiornika (max) - 9,85 m3.

Zakres rzeczowy zadania mieści się w Ostojowie przy budynku Ochotniczej Straży Pozarnej w gminie Suchedniów, nr ewid. geod. 29/4 w obrębie ewidencyjnym 2610005\_5.0009 Ostojów.

1. W zakres robót wchodzi kompletna realizacja całego przedsięwzięcia (wraz z dostawami i montażem urządzeń, przeprowadzeniem prób instalacji) zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zapisami niniejszego zapytania ofertowego.
2. Do zadań Wykonawcy należy również wykonanie dokumentacji powykonawczej, prowadzenie bieżącej obsługi geodezyjnej zadania oraz wykonanie wszystkich innych prac zgodnie z obowiązującym prawem, a także przeznaczeniem budowanej instalacji.
3. Zakres obejmuje wykonanie wszelkich robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania w/w zadania.
4. **Zakres rzeczowy ww. zadania obejmuje między innymi:**
5. roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
6. wykopy oraz przekopy,
7. zasypywanie wykopów spycharkami,
8. wykonanie podłoża z materiałów sypkich,
9. rurociągi z polichloru winylu,
10. studzienki kanalizacyjne systemowe fi 315 - 425, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PP,
11. studzienki kanalizacyjne fi 315 - 425, zamknięcie rurą teleskopową,
12. przeprowadzenie próby wodnej szczelności kanałów rurowych,
13. wykonanie podbudowy z kruszywa,
14. podkłady betonowe na podłożu gruntowym,
15. deskowanie ław fundamentowych,
16. deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. do 3 m,
17. deskowanie stropów,
18. izolacje powłokowe poziomych powierzchni betonowych z emulsji z emulsji lub roztworu asfaltowego, gruntowanie, pierwsza warstwa,
19. izolacje powłokowe poziomych powierzchni betonowych z emulsji z emulsji lub roztworu asfaltowego, gruntowanie, kolejna warstwa,
20. izolacje powłokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych,
z emulsji lub roztworu asfaltowego, gruntowanie, pierwsza warstwa,
21. izolacje powłokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych,
z emulsji lub roztworu asfaltowego, gruntowanie, pierwsza warstwa,
22. pionowe przewody przewietrznikowe z rur PVC,
23. studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie,
24. osadzenie w studzienkach i komorach, właz żeliwny do 130 kg,
25. osadzenie w studzienkach i komorach, stopnie płaskie lub skrzynkowe,
26. obsługa geodezyjna zadania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt wykonawczy opracowany przez mgr inż. arch. marian Siembiot "DART PROJEKT" ul. Sikorskiego 20/230 26 - 110 Skarżysko - Kamienna oraz STWiORB.

**Uwaga:**

* Każdy Wykonawca przed złożeniem oferty powinien przeprowadzić wizję lokalną celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków prac. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty oględzin budowy ponosi Wykonawca.
* Wykonawca powinien dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
* Materiały skalkulowane do oferty, potrzebne do realizacji zadania muszą być w pierwszym gatunku, posiadać odpowiednie i wymagane atesty oraz aprobaty techniczne, dopuszczone do stosowania w budownictwie.
* Wszystkie materiały, sprzęt oraz personel niezbędne do realizacji zadania zapewnia Wykonawca.
* Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w trakcie trwania robót.
* Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania Planu BIOZ.
1. **Warunki udziału w postępowaniu.**
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
* wykażą, że dysponują lub będą dysponować 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
* wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat co najmniej jednej roboty polegającej na budowie zbiornika na ścieki sanitarne o wartości minimum 6 000,00 złotych brutto.
1. **Termin realizacji zamówienia:** 35 dni od dnia podpisania umowy.
2. **Skład oferty.**
3. Oferta Wykonawcy powinna zawierać:
4. formularz oferty,
5. kosztorys ofertowy,
6. wykaz osób wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie odpowiednich kwalifikacji,
7. wykaz robót wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie odpowiednich kwalifikacji.
8. **Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów.**
9. Zamawiający dokonana oceny ofert w oparciu o poniższe kryterium:

**Cena oferty - 100 %**

1. Zamawiający będzie oceniał tyle to oferty, które spełniają warunki udziału
w postępowaniu.
2. **Opis sposobu obliczenia ceny oferty.**
3. Cenę oferty należy podać w oparciu o "formularz oferty" (stanowiący załącznik nr 4). Wykonawca określi cenę brutto za wykonanie zadania (w rozbiciu na cenę netto
i podatek VAT).
4. Łączna cena oferty musi obejmować cały zakres zamówienia.
5. W cenie oferty należy uwzględnić także inne koszty, o ile Wykonawca je przewiduje (np. koszty dojazdu, opłaty, ubezpieczenia itp.).
6. **Miejsce i termin składania ofert.**
7. Ofertę można przekazać pisemnie/ faksem lub drogą elektroniczną do dnia 26.10.2017 r. do godz. 13:00.
8. Adres korespondencyjny: Urząd Miasta i Gminy ul. fabryczna 5, 26 - 130 Suchedniów.
9. Adres poczty elektronicznej: ziksuched@poczta.onet.pl.
10. Osoby uprawnione do kontaktu.
11. wszelkie wnioski, zawiadomienia, oświadczenia i informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
12. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
* Pan Krzysztof Kołda tel. 0 41 25 43 250 wew. 37
* Pani Agnieszka Jaszczur tel. 0 41 25 43 250 wew. 11.
1. **Informacje dodatkowe.**
2. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi umieszczając stosowną informację na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone zaproszenie do złożenia oferty.
3. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego.
4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania uzasadnienia.
5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie podpisania umowy.
6. Pozostałe warunki realizacji zadania zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8.

**mgr inż. Dariusz Miernik**

**Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów**

**Załączniki:**

Załącznik nr 1 - Projekt budowlany,

Załącznik nr 2 - STWiORB,

Załącznik nr 3 - Przedmiar robót,

Załącznik nr 4 - Formularz oferty,

Załącznik nr 5 - Kosztorys ofertowy,

Załącznik nr 6 - Wykaz robót,

Załącznik nr 7 - Wykaz osób,

Załącznik nr 8 - Wzór umowy.